                                                         2 2

                                            2

                PROPOSED CORRELATOR CHIP

                                2

                        2

                                                                         256
                                                                         LAGS

                                                             256
                                                            LAGS

                                                256
                                                LAGS

                                    256
                                   LAGS

                        2

                        2

                                    256
                                   LAGS

                                                256
                                                LAGS

                                                             256
                                                            LAGS

                                                                         256
                                                                         LAGS

                                                                         256
                                                                         LAGS

                                                             256
                                                            LAGS

                                                256
                                                LAGS

                                    256
                                   LAGS

                        2

                                    256
                                   LAGS

                                                256
                                                LAGS

                                                             256
                                                            LAGS

                                                                         256
                                                                         LAGS

           256
          LAGS

WHERE:

                                  256 3-LEVEL X 3-LEVEL MULTIPLIERS
                                  256 12-BIT SHORT TERM INTEGRATORS
                                  256 12-BIT SECONDARY STORAGE REGISTERS

                                  256-BIT LAG GENERATOR

                                               FIGURE 2