IPOL 99930.815 MHZ 118A1SN-60 3.IMAP.1

PLot file version 1 created 08-DEC-1999 11:58:31

Peak flux = 6.9775E-01 JY/BEAM Levs = 6.977E-02 * (-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

00 00 00.3 00.2 00.1 00.023 59 59.9 59.8 59.7

-59 59 58

59

-60 00 00

01

02