CONT: BEAM 2.9979E+11 HZ MASK10 6H.IBM001.1

PLot file version 3 created 07-MAR-2000 10:42:31

Cont peak flux = 1.0000E+00 JY/BEAM Levs = 1.000E-02 * (5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 90)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

00 00 00.003 00.002 00.001 00.00023 59 59.999 59.998 59.997

-22 59 59.96

59.97

59.98

59.99

60.00

-23 00 00.01

00.02

00.03

00.04

00.05